Die Längen der Drossel- und Dichtklappenrohre sind wie folgt:
Ø80 bis Ø200, Parallel- und Glattrohrsystem: 250mm
Ø200 bis Ø450, Parallelflanschsystem: 440mm
Ø500 bis Ø1000, Parallelflanschsystem: 400mm